|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaune | | |  |
| Simple | Nœud d’arrêt, base pour d’autres nœuds. Diff. à défaire | http://kokotata.chez.com/noeud_simple.jpg |  |
| Huit | Nœud d’arrêt (nautisme) | http://kokotata.chez.com/noeud_en_huit.jpg |  |
| Huit double | Nœud de boucle utilisé en alpinisme au bout ou au milieu d’une corde |  |  |
| Nœud de lacet | Pour attacher les lacets d’un soulier |  |  |
| Coulant simple | Nœud utilitaire courrant ou d’amarrage (boucle qui se serre) |  |  |
| Plat | Unir 2 cordes de diamètre égal,base pour d’autres nœuds, se défait facilement (utilisé en premiers soins) | [https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQq0F5g6I8mVWfQKWcf1nh5WWaiHwOPTSYnTb8KAlkh287w25ur](http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1119&bih=863&tbm=isch&tbnid=Br7Wrwa54I43JM:&imgrefurl=http://unite4chenes.be/dossiers/noeuds/ndivers.htm&docid=bdzzzejnnHrrjM&imgurl=http://unite4chenes.be/dossiers/noeuds/noeud_plat2.jpg&w=292&h=144&ei=p8sLU8eVKKKyyAHK34CoCw&zoom=1&ved=0CLYBEIQcMBg&iact=rc&dur=209357&page=2&start=13&ndsp=23) |  |
| Mousqueton | Pour ranger la corde à sa ceinture | [https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRos6822bk19RGgAhjXHK5Xgr-9bNzuaaghLAxxFq2UGTbYgtat](http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1119&bih=863&tbm=isch&tbnid=4lvf01Ymm2jxxM:&imgrefurl=http://groupe-st-raphael.over-blog.org/pages/Noeuds_et_Brelages-1034075.html&docid=Nuajc72nv3qWSM&imgurl=http://idata.over-blog.com/2/52/56/57/Mousqueton.gif&w=280&h=122&ei=2csLU6zCPMmMygHG6YHYCg&zoom=1&ved=0CMUBEIQcMCQ&iact=rc&dur=289828&page=2&start=18&ndsp=21) |  |
| Orange | | |  |
| Pêcheur | Relier deux cordes de même diamètre | http://kokotata.chez.com/noeud_de_pecheur.jpg |  |
| Alouette | Nœud d’amarre | [https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDnc35wfKbXEAmFeuBuc_OfNumr9H-qG_7ek7CR8Et3SLqeaUApw](http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=920&bih=850&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=jBpZ1ck-I4k-eM:&imgrefurl=http://fr.scoutwiki.org/N%C5%93ud_de_t%C3%AAte_d%E2%80%99alouette&docid=A32sCZsoP6cK-M&imgurl=http://fr.scoutwiki.org/images/thumb/d/d1/Alouette.JPG/170px-Alouette.JPG&w=170&h=251&ei=IpYCU5CkEOqSyAGJrYGoDw&zoom=1&ved=0CHsQhBwwDQ&iact=rc&dur=723&page=1&start=0&ndsp=20) |  |
| Prussik | Nœud d’alpinisme (autobloquant sous tension) | [https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7g0hKiem-bH9woBby_EEksu4HyQnq2SDqm_yE4Qdp4FKVorpr](http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://christie49.free.fr/varappe-2/bv000030.jpg&imgrefurl=http://christie49.free.fr/varappe-2/index.html&h=244&w=133&tbnid=8n9SYy77LXuinM:&zoom=1&docid=aSxIoEmXCGZhfM&hl=fr&ei=yul0VJvLFKvnsASJxYKQAQ&tbm=isch&ved=0CEMQMyggMCA&iact=rc&uact=3&dur=933&page=2&start=24&ndsp=26) |  |
| Capucin | Nœud d’arrêt qui sert à alourdir une corde | [https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrCoOp1ykjR-thpxMYDzLSvUvKBDSYN-n95YwN-7JgzQ1gP3k74w](http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=920&bih=850&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=MUoVMlXNC9V7YM:&imgrefurl=http://flashinformatique.epfl.ch/spip.php?article2648&docid=-qBQmFjbQyWwxM&imgurl=http://flashinformatique.epfl.ch/IMG/png/noeud_de_capucin.png&w=300&h=102&ei=rJYCU7LkKqLAyAGTxICgBg&zoom=1&ved=0CIgBEIQcMBI&iact=rc&dur=2941&page=2&start=15&ndsp=19) |  |
| Bois | Débuté un brêlage , tirer une charge | Noeud de bois |  |
| Surliure | Empêcher le bout de corde de se défaire / poignée sur manche / sert à sécuriser 2 morceaux de bois ou perches ensemble | <span class=search>Surliure</span> à tours morts |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vert | | |  |
| Tisserand | Unir deux cordes de diamètres differents | [http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR99LWUMiZAJArOgRKDMVlNAOOdUi3DgQRAK7djoUviAhHj8BJnyw](http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=-RS3iUCbcSd-IM&tbnid=670hKerEFlk3CM:&ved=0CAgQjRw&url=http://kokotata.chez.com/noeud.html&ei=jcwLU6fUMLSCyAG8rYHwDw&psig=AFQjCNE6aFLdXleyZKowdmBL7YvFtTIhVw&ust=1393368589883136) |  |
| Tisserand double | Plus sécuritaire que tisserand simple |  |  |
| Cabestan  1ère méthode | (2 boucles) - nœud d'amarrage pour bateau ou utilisé pour débuter ou terminer un brêlage | [https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTk2Ke-keDwrWxto3BN0xGIZMxEd0cOUDojK4kwqCC0mudcoMEfHA](http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1119&bih=863&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=kBTrcoRY-kYEeM:&imgrefurl=http://cguti.free.fr/Noeuds/Cabestan.htm&docid=RCD0tHQuNc3wdM&itg=1&imgurl=http://cguti.free.fr/Noeuds/Images/Cabestan.gif&w=251&h=126&ei=IM0LU_HSDOTlyAHIj4GADw&zoom=1&ved=0CIsBEIQcMBM&iact=rc&dur=519&page=2&start=19&ndsp=20) |  |
| Cabestan  2ième méthode | Nœud d'amarrage utilisé pour débuter ou terminer un brelage sur un arbre. |  |  |
| Menottes | Menottes / relier deux objets ensemble pour les suspendre / créer un mat de fortune. | Etape 2 |  |
| Jambe de chien | Sert a raccourcir une corde sans la couper ou utiliser une  corde endommagée sans la couper | http://kokotata.chez.com/noeud_de_raccourcissement.jpg |  |
| Bleu | | |  |
| Nœud d’écheveau | Sert à ranger une corde |  |  |
| Chaise simple  1ère méthode | Faire une boucle fixe fiable et facile à défaire, peut servir de chaise pour hisser quelqu'un |  |  |
| Chaise simple  À une main | Chaise simple, fait autour du corps avec une main |  |  |
| Chaise espagnole | Peut servir a hisser une  personne consciente ou inconsciente, une charge, ou prendre une charge sur son dos |  |  |
| Papillon | Boucle qui ne glisse pas, utilisé en alpinisme pour s’encorder au milieu d’une corde ou isoler une partie endommagé de la corde |  |  |
| Œil de pêcheur | Boucle ajustable qui ne se serre pas; facile à faire et défaire |  |  |