|  |  |
| --- | --- |
| Jaune |  |
| Simple | Nœud d’arrêt, base pour d’autres nœuds. Diff. à défaire | http://kokotata.chez.com/noeud_simple.jpg |  |
| Huit | Nœud d’arrêt (nautisme) | http://kokotata.chez.com/noeud_en_huit.jpg |  |
| Huit double | Nœud de boucle utilisé en alpinisme au bout ou au milieu d’une corde |  |  |
| Nœud de lacet | Pour attacher les lacets d’un soulier |  |  |
| Coulant simple | Nœud utilitaire courrant ou d’amarrage (boucle qui se serre) |  |  |
| Plat | Unir 2 cordes de diamètre égal,base pour d’autres nœuds, se défait facilement (utilisé en premiers soins) | https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQq0F5g6I8mVWfQKWcf1nh5WWaiHwOPTSYnTb8KAlkh287w25ur |  |
| Mousqueton | Pour ranger la corde à sa ceinture | https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRos6822bk19RGgAhjXHK5Xgr-9bNzuaaghLAxxFq2UGTbYgtat |  |
| Orange |  |
| Pêcheur | Relier deux cordes de même diamètre | http://kokotata.chez.com/noeud_de_pecheur.jpg |  |
| Alouette | Nœud d’amarre | https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDnc35wfKbXEAmFeuBuc_OfNumr9H-qG_7ek7CR8Et3SLqeaUApw |  |
| Prussik | Nœud d’alpinisme (autobloquant sous tension) | https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7g0hKiem-bH9woBby_EEksu4HyQnq2SDqm_yE4Qdp4FKVorpr |  |
| Capucin | Nœud d’arrêt qui sert à alourdir une corde | https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrCoOp1ykjR-thpxMYDzLSvUvKBDSYN-n95YwN-7JgzQ1gP3k74w |  |
| Bois | Débuté un brêlage , tirer une charge  |  Noeud de bois  |  |
| Surliure | Empêcher le bout de corde de se défaire / poignée sur manche / sert à sécuriser 2 morceaux de bois ou perches ensemble |  <span class=search>Surliure</span> à tours morts  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vert |  |
| Tisserand | Unir deux cordes de diamètres differents  | http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR99LWUMiZAJArOgRKDMVlNAOOdUi3DgQRAK7djoUviAhHj8BJnyw |  |
| Tisserand double | Plus sécuritaire que tisserand simple |  |  |
| Cabestan 1ère méthode | (2 boucles) - nœud d'amarrage pour bateau ou utilisé pour débuter ou terminer un brêlage | https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTk2Ke-keDwrWxto3BN0xGIZMxEd0cOUDojK4kwqCC0mudcoMEfHA |  |
| Cabestan 2ième méthode | Nœud d'amarrage utilisé pour débuter ou terminer un brelage sur un arbre. |  |  |
| Menottes | Menottes / relier deux objets ensemble pour les suspendre / créer un mat de fortune. | Etape 2 |  |
| Jambe de chien | Sert a raccourcir une corde sans la couper ou utiliser unecorde endommagée sans la couper | http://kokotata.chez.com/noeud_de_raccourcissement.jpg |  |
| Bleu |  |
| Nœud d’écheveau | Sert à ranger une corde |  |  |
| Chaise simple 1ère méthode | Faire une boucle fixe fiable et facile à défaire, peut servir de chaise pour hisser quelqu'un |  |  |
| Chaise simple À une main | Chaise simple, fait autour du corps avec une main |  |  |
| Chaise espagnole | Peut servir a hisser unepersonne consciente ou inconsciente, une charge, ou prendre une charge sur son dos |  |  |
| Papillon | Boucle qui ne glisse pas, utilisé en alpinisme pour s’encorder au milieu d’une corde ou isoler une partie endommagé de la corde |  |  |
| Œil de pêcheur | Boucle ajustable qui ne se serre pas; facile à faire et défaire |  |  |